# Capas SIG — Rinconada / Pirquitas (ArcGIS · QGIS)

Sistema de coordenadas: **EPSG:4326** (WGS84 geográficas, en grados). Es la grilla ASTER original, sin remuestrear: si vas a medir distancias o áreas, usá el ZIP en UTM 19S.

Grilla ASTER de ~150 m (239×350 px), escena 2003-06-05.

## Qué es cada archivo

| Archivo | Contenido | Simbología sugerida |
|---|---|---|
| `aster_feox.tif` | Fe-oxido B2/B1 (gossan) | Fe³⁺ óxido e hidróxido — `#FF0000` |
| `aster_aloh.tif` | Al-OH (B5+B7)/B6 (filica/argilica) | Fílica (illita-sericita/moscovita) — `#00FFFF` |
| `aster_argadv.tif` | Argilica avanzada B4/B5 (lithocap) | Argílica avanzada (alunita/pirofilita) — `#FFFF00` |
| `aster_prop.tif` | Propilitica (B6+B9)/(B7+B8) | Clorita (propilítica 1) — `#008000` |
| `aster_silice.tif` | Silice B11^2/(B10*B12) | Sílice (cuarzo/ópalo/silicificación) — `#0000FF` |
| `score_epitermal.tif` | Score epitermal polimetálico (0–1) | rampa negro→amarillo (argílica avanzada) |
| `score_oro.tif` | Score oro orogénico (0–1) | rampa negro→cian (fílica) |
| `dem_linfav.tif` | Favorabilidad de lineamientos (0–1) | gris/negro (estructura, no mineralogía) |
| `dem_hillshade.tif` | Sombreado GLO-30 | escala de grises, de fondo |
| `aster_sam.tif` | **Mapa clasificado SAM** | **ya viene pintado** (tabla de color embebida) |
| `aster_composite_rgb.tif` | Composite aditivo R=Fe³⁺ G=propilítica B=sílice (RGBA, borde transparente) | RGB, sin estirar |
| `targets.shp` · `targets.geojson` | Los 15 blancos con **todas las columnas** (índices, percentiles, halo, análogo) | puntos |
| `minas.shp` · `minas.geojson` | Minas y distritos conocidos | puntos |
| `targets_halo.shp` | Vector de halo (blanco → centro interpretado) | líneas |
| `aster_sam_poligonos.shp` | Cada mancha del SAM como polígono (clase, color, área en ha) | polígonos |

`aster_sam.tif` abre **ya coloreado** con el código ASTER: la tabla de color está embebida en el
GeoTIFF. Si necesitás reasignarla a mano, usá `aster_sam.clr` (colormap de ArcGIS) y
`aster_sam_clases.csv` (qué clase es cada valor).

Cada shapefile son varios archivos con el mismo nombre (`.shp/.shx/.dbf/.prj/.cpg`): copiálos juntos. El catálogo `targets.shp` trae todas las columnas de la tabla del sitio (nombres del DBF acortados a 10 caracteres).

## Transparencia (lo que "no está en la tabla")

Ya viene resuelto en el GeoTIFF, no hay que configurar nada en ArcGIS:

- **Índices y scores** (`aster_*.tif`, `score_*.tif`, `dem_*.tif`): son float con `NoData = NaN`. ArcGIS
  pinta el NoData transparente **solo**. Lo mismo QGIS.
- **`aster_sam.tif`**: el **fuera de dato** y el **fondo "no alterado"** se exportan como *sin dato*
  (`NoData = 255`) → **transparentes**: sobre tu mapa base se ven únicamente las clases de alteración.
  Las 6 clases de alteración quedan en la tabla de color embebida; el detalle de cada valor está en
  `aster_sam_clases.csv`.
- **`aster_composite_rgb.tif`**: es **RGBA** (4 bandas). La 4ª es alpha: el borde sin dato queda
  transparente en vez de negro. En ArcGIS, si abriera opaco, poné la banda 4 como *Alpha* en las
  propiedades de simbología.
- Ojo con el `.clr`: el formato de ArcMap clásico **no** guarda alpha. Ahí la transparencia se pone a
  mano marcando el fondo / NoData como "sin color".

## Sobre la sílice del composite (canal azul)

La sílice **se calcula y se pinta** (canal B, `#0000FF`), pero casi no muestra manchas: su índice TIR
(reststrahlen del cuarzo, `B11²/(B10·B12)`) queda **casi plano** en esta escena (rango ~0.97–1.03,
media 1.0) frente al rango mucho mayor de los otros índices. Es un **límite físico** del contraste de
emisividad TIR de ASTER acá, no un error. Además el cuarzo **no está en el SAM** (no tiene rasgos
diagnósticos en el SWIR: su firma es TIR), así que en `aster_sam.tif` la sílice legítimamente no aparece
como clase. Para sílice/silicificación conviene el hiperespectral (EMIT/PRISMA) o TIR dedicado.

## Código de colores — clases minerales ASTER

| Clase | Hex | ASTER mineral class |
|---|---|---|
| Fe³⁺ óxido e hidróxido | `#FF0000` | Fe+3 oxide & hydroxide |
| Fe²⁺ óxido (ferroso) | `#980032` | Fe+2 oxide (ferrous) |
| Argílica avanzada (alunita/pirofilita) | `#FFFF00` | advanced argillic |
| Argílica (caolinita/haloisita/esmectita) | `#FF00FF` | argillic |
| Fílica (illita-sericita/moscovita) | `#00FFFF` | phyllic |
| Clorita (propilítica 1) | `#008000` | chlorite (propylitic 1) |
| Epidota/calcita (propilítica 2) | `#00FF00` | epidote/calcite (propylitic 2) |
| Sílice (cuarzo/ópalo/silicificación) | `#0000FF` | silica |
| Sulfato férrico (jarosita/copiapita) | `#B00020` | variante de la familia Fe³⁺ |
| No alterado / fondo | `#1A1A1A` | unaltered / background |

Los **sulfatos férricos** llevan un rojo oscuro de la familia Fe³⁺ y no el granate: el granate es
Fe²⁺ ferroso, una clase que este proyecto no mapea. Lo que **no es mineralogía** (minas, targets,
lineamientos) va en tinta neutra para no competir con el código.

## Honestidad de los datos

Los índices son **cocientes de bandas relativos** (screening), no abundancias minerales calibradas:
sirven para *comparar píxeles dentro de esta escena*, no para cuantificar. La escena ASTER es de
**2003-06-05** (el SWIR de ASTER falla desde abril de 2008). Los targets **acotan, no confirman**:
hay que ir al campo.
